附件1：
	物资（服务）名称
	规格型号及技术标准
	数量
	单位

	智能防爆门锁
	1、开门方式：钥匙和电控开门，支持≥每12间使用一把物理钥匙进行开门
2、状态显示：支持开关门状态检测
3、工作电压：DC12-18V
4、启动电流：950mA（瞬间）
5、工作电流：100mA（上锁）
6、工作寿命：开关锁次数≥30万次
7、防护等级：≥IP65
8、门锁需要具备防爆等级要求
	72
	套

	双路冗余控制电源
	1、交流输入：AC220V 50HZ
2、输出电压：≥16路DC12V输出，电压调节范围11V-14V
3、输出电流：≥30A
4、支持主、备电源自动切换功能，当主电源模块发生故障时，自动切换到备用电源模块，切换时间≤0.1秒；
5、设备每路输出通道都有PPTC限流保护措施及独立的LED指示灯，当某一路前端设备或供电线路出现过流故障时均能自动及时切断本路输出通道且不影响其它输出通道的正常供电，并在故障消除后会自动恢复供电；
6、提供配套智能末端电压调测平台，支持通过输入的设备功率、设备工作电压信息自动计算用电设备获取的电压；
7、工作温度：-20℃至+60℃
8、工作湿度：≤90%
	6
	套

	现场控制器
	1、现场控制器，配合监狱控制器，现场查看和控制
2、支持一键开启所有关联门锁或单个门锁
3、开关门状态支持实时灯光显示
4、支持物理自定义一键开门数量，自定义数量≥12门
5、一键开门支持持续开门，支持进行复位
6、通讯方式：TCP/IP 10/100M自适应
7、支持在软件中查看门锁的实时状态，支持使用后台软件进行一键开关门
	6
	套

	定制操作台
	定制两联操作台，将监控、门禁控制器模块、对讲模块、一键开门模块等集成至操作台进行统一管理。配套两个8位PDU排插，尺寸：长1880*深900*高750mm
	6
	套

	RVV3*2.5电源线
	国标RVV3*2.5
	200
	米

	RVV2*1.5电源线
	国标RVV2*1.5
	2800
	米

	RVV4*1.0信号线
	国标RVV4*1.0
	2400
	米

	消防门报警系统
	1、每个门配置单门控制器1套、报警信号模块1套、单门磁力锁1台、门禁无线遥控1个、单门消防逃生锁1套、不锈钢顺位1个等相关配件；
2、支持指示灯提示、支持过流保护、支持1组TCP/IP 通信口；
3、支持接受报警信号，并触发声光报警器或是警号；
4、支持一键联动开启本楼层及一楼操场门禁。
	6
	门

	安装实施服务
	1、含金属软管、线槽、绝缘胶、过线盒水晶头等其他辅材；
2、维保期：3年
	1
	项



附件2：
	金刚网纱窗参数技术要求和预算

	物资（服务）名称
	规格型号及技术标准
	单位
	预估数量

	金刚网纱窗
	1、材质要求：
铝型材，厚度≥1.2mm，金刚纱网为304不锈钢编织或冲压成型，不锈钢丝直径≥0.8mm，静电喷塑后网面厚度≥1.2mm，金刚纱网密度为≥12目。边框厚度18mm±1mm，宽度50mm±2mm。型材款式按采购人实际窗户、窗型需求定做。
2、安装要求：纱窗放置在门上安装。
3、维保期：2年
	平方米
	95

	带框金刚网纱窗
	[bookmark: _GoBack]1、材质要求：
1.1铝型材，厚度≥1.2mm，金刚纱网为304不锈钢编织或冲压成型，不锈钢丝直径≥0.8mm，静电喷塑后网面厚度≥1.2mm，金刚纱网密度为≥12目。边框厚度18±1mm，宽度50mm±2mm。型材款式按采购人实际窗户、窗型需求定做。
1.2挡风毛条：纱窗背后高度边框采用高密度毛条，毛条材质为聚丙烯。
2、安装要求：72扇监舍窗户、66扇走廊窗户需配套制作铝合金窗框，做成可移动纱窗，带安全锁。
3、维保期：2年
	平方米
	810

	需求数量为预估数量，最终结算按实际安装制作后测量取得的实际数量结算。



